**KB SmartPay**

1. zapnutí požadavku na variabilní symbol
2. pamatovat poslední VS: **NE**

Heslo pro nastavení: poslední 4 číslice z kódu nalepeného na terminálu:

Nastavení pevné IP adresy: heslo technika: **1235789**

V sítích **10.240.x.12** nastavuji poslední oktet na **12**

V sítích **10.78.x.x** tam, kde je volno.

Test komunikace s bankou

Požadavky KB:

Pro komunikaci terminálu s naší centrálou je potřeba, aby byla **povolena odchozí komunikace na tyto IP adresy a porty**:

**IP adresy:** od 193.58.80.0 do 193.58.87.255 včetně a od 160.92.170.0 do 160.92.170.255 vč.

**Host Port:** 5450 – 5455,15352 – 15384, 5458, 20000 – 20035, 5461.





